Eingangsvermerk SW Lutherstadt Wittenberg:
Allgemeine Angabe zur Übergabestation
Name der Übergabestation	Stationsnummer
XYz1234
Straße, Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Stationstyp	Inbetriebnahmedatum	Ortsteil
Eigentumsgrenze zwischen der Kundenanlage und dem Netz der SW Lutherstadt Wittenberg
Anschlussnehmer	ist Eigentümer / Pächter*	der Übergabestation.
Firma/Name, Vorname
Straße, Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Telefonnummer	Mobil
Telefax	E-Mail
Anlagenbetreiber	(Ansprechpartner für Fragen des technischen Betriebs)
Firma	Name, Vorname des Ansprechpartners
Straße, Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Telefonnummer	Mobil
Telefax	E-Mail
Anlagenverantwortung	(Diese kann nur durch eine Elektrofachkraft mit Anlagenkenntnissen, Schaltberechtigung und ständiger Erreichbarkeit für SW Lutherstadt Wittenberg wahrgenommen werden.)
Der Anlagenbetreiber ist für den Betrieb - einschließlich der Wartung und Instandhaltung - der Übergabestation verantwortlich und hat als Anlagenverantwortlichen eigenes / fremdes* Fachpersonal beauftragt.
Firma	Name, Vorname des Ansprechpartners
Straße, Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Telefonnummer	Mobil
Telefax	E-Mail
Schaltbefehlsbereich	(Verfügungsbereich)
Schalthandlungen an dem/n netzseitigen Eingangsschaltfeld/ern bis zur Schaltbefehlsbereichsgrenze werden durch die Schaltbefehlsstelle der SW Lutherstadt Wittenberg angewiesen. Schalthandlungen im Schaltbefehlsbereich des Anschlussnehmers werden durch den Anlagenverantwortlichen angewiesen (davon ausgenommen ist die Not-Aus-Funktion für SW Lutherstadt Wittenberg bei fernwirktechnischer Anbindung der Übergabestation). Schaltgeräte, die Veränderungen auf den Schaltzustand im Netz der SW Lutherstadt Wittenberg bewirken, befinden sich im Schaltbefehlsbereich der SW Lutherstadt Wittenberg. Schaltbefehlsbereichsgrenze siehe Übersichtsschaltbild ==> optional
Bedienbereich	(Schaltberechtigung, Bedienen)
Die Bedienbereichsgrenze liegt analog der Schaltbefehlsbereichsgrenze, so dass Schalt- und Bedienhandlungen an dem/n netzseitigen Eingangsschaltfeld/ern durch SW Lutherstadt Wittenberg durchgeführt werden. Schalthandlungen im Bedienbereich des Anschlussnehmers werden durch den Anlagenverantwortlichen durchgeführt. Der Anlagenverantwortliche ist verpflichtet, die im Schaltbefehlsbereich des Anschlussnehmers liegenden Schaltfelder auf Anforderung von SW Lutherstadt Wittenberg abzuschalten. Bei Störungen oder anderem Handlungsbedarf (z. B. bei höherer Gewalt, Gefahr für Leib und Leben, zur Herstellung der Spannungsfreiheit bzw. Unterbrechung der Anschlussnutzung usw.) ist SW Lutherstadt Wittenberg berechtigt, Schalthandlungen im Schaltbefehlsbereich des Anschlussnehmers vorzunehmen. Ihren verantwortlichen Ansprechpartner für die Schalt- und Bedienhandlungen der SW Lutherstadt Wittenberg erreichen Sie über unsere Leitwarte 03491-470 100.
Störungen
Bei Störungen oder besonderen Vorkommnissen sind die SW Lutherstadt Wittenberg unverzüglich unter der Tel. Nr. 03491 470 100 zu informieren. Die Weitergabe dieser Telefonnummer an Dritte ist streng untersagt. Optionaler Satz bei Angabe einer Wartennummer!
Gültigkeit und sonstige Angaben
Dieses Datenblatt gilt ab dem . Änderungen zu den Angaben geben sich die Partner unverzüglich bekannt. Ab Änderungsdatum des Datenblattes wird dieses dann Vertragsbestandteil. <Dem Datenblatt ist ein aktuelles Übersichtsschaltbild beigefügt. oder sonstige Angaben oder keine> <Dem Datenblatt ist eine Liste von Schaltberechtigten des Anschlussnehmers beigefügt. oder keine>